

Technical Rider Trio

**Stomleiste 220 06641201417 musicdule@gmail.com Stromleiste 220**

**FENDER SUPER SONIC GIT. AMP 22Watt**

**Micro or D.I.Box**

**Stromleiste 220**

**Standart DRUMSET mit Podest (mind. 3x2m) Komplette Standart Microfonierung**

**erforderlich**

**BASSAMP**

**Line out**

**Mind.1**

**MONITOR**

**MICRO BACKINGVOCAL**

**MICRO LEADVOCAL Dulemann MICRO BACKING VOCAL**

**MONITOR**

**MONITOR**

**Stomleiste 220 Stomleiste 220**

**Bühnenlicht mindestens 4 Scheinwerfer beweglich u. steuerbar**

**Bühne:**

6x5m, schwingungsfrei, absolut eben und trocken.

Wenn im Freien,komplett überdacht,an den Seiten und

Rückwärts zugeplant.

**PA:**

Eine dem Saal/Raum entsprechende, gut klingende PA um den gesamten Publikumsbereich gleich

mäßig und verzerrungsfrei mit einer Laustärke von bis zu 110dBA beschallen zu können.

Im Freien eine PA die den gesamten Publikumsbereich gleich

mäßig und verzerrungsfrei mit einer Laustärke von bis zu 120dBA beschallt.

Präferierte PA-Systeme: L-Acoustics, d&b, Nexo.HK

**Monitoring:**

3-4 Monitorboxen erforderlich

**Mischpult:**

mind.12 Kanal,incl.Monitorausgänge,Effekt

**Licht:**

Bühnenlicht mindestens 4 Scheinwerfer beweglich u. steuerbar auf Traversen oder Ständern

**Effekte:** Nebelmaschine mit Fussschalter